**Data afișării pe site-ul Consiliului Județean Vrancea 19.05.2023**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consiliulul Județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 44/03.05.2023, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII | | 44/03.05.2023 | |
| TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI | | Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice, împrejmuire gard racord curent electric/ Construire stație emisie recepție -turn metalic ancorat de secțiune triunghiulara cu H=30 m, gard metalic împrejmuire incinta suprafață triunghiulară, echipament Minishelter 1,3 tone, instalația de alimentare cu energie electrica, suporturile turnului, antene. | |
| PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI **P.O.T** | | Nu este cazul | |
| COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI **C.U.T** | | Nu este cazul | |
| RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE | | FRONT – nu este cazul | |
| LATERALĂ – nu este cazul | |
| LATERALĂ – nu este cazul | |
| POSTERIOARĂ – nu este cazul | |
| SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE | CONSTRUCȚIA 1 | CONSTRUITĂ LA SOL | Constructia (stația) la sol 60 mp. |
| CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL |
| CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ |
| ÎMPREJMUIRE | | Gard din plasa cu stalpi din metal. | |
| NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | | Nu este cazul | |
| ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | | Nu este cazul | |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI | | Clasarea Notificarii nr. 777/24.08.2022 | |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL | | Nu este cazul | |

\*Prezentei se va anexa planul de situație

Planul tuturor fațadelor - Nu este cazul