**Data afișării pe site-ul Consilului Județean Vrancea 20.06.2023**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consilulul județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 58/16.06.2023, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesar a fi îndeplinite de solicitanți:

|  |  |
| --- | --- |
| NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII |  |
| TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI | CONSOLIDARE ȘI REABILITARE BISERICĂ PAROHIA RUNCU, COMUNA POPEȘTI- CONTINUARE LUCRĂRI AUTORIZATE CU AC NR. 104/13.07.2018 |
| PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI **P.O.T** | 10,36% |
| COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI **C.U.T** | 0,1 |
| RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE | FRONT 1,25 m |
| LATERALĂ 3,6 m |
| LATERALĂ 23,8 m |
| POSTERIOARĂ 17,1 m |
| SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE | CONSTRUCȚIA 1 | CONSTRUITĂ LA SOL | Constructii existente: - corp C1 (biserica): Sc= 151.40 mp- corp C2 (capela+clopotnita+sala praznic): Sc= 124.00 mpConstructi propuse: - corp C3 (anexa grup sanitar+centrala termica): Sc= 19.75 mp |
| CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL |
| CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ |
| ÎMPREJMUIRE | - |
| NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | - |
| ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | C1 – 19,05 mC3 – 3,7 m |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI |  |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL |  |

\*Se vor anexa planul de situație și planul tuturor fațadelor