**Data afișării pe site-ul Consilului Județean Vrancea: 12.07.2023**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consilulul județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 66/07.07.2023, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesar a fi îndeplinite de solicitanți:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII | | 66/07.07.2023 | |
| TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI | | Construire locuință parter și mansardă/ Fundații continue din beton armat monolit, pereți din zidărie de cărămidă, planșeul peste parter din beton armat monolit, centura din beton armat.Accesul la mansard se va realiza pe scări din beton armat. Planșeul peste mansard se va realiza din grinzi de lemn, acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. | |
| PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI **P.O.T** | | 9,37% | |
| COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI **C.U.T** | | 0,154 | |
| RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE | | FRONT: 44,98 m respectiv 51,99 m | |
| LATERALĂ: 1,0 m respectiv 1,04 m | |
| LATERALĂ: 5,24 m respectiv 7,63 m | |
| POSTERIOARĂ: 50,76 mp | |
| SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE | CONSTRUCȚIA 1 | CONSTRUITĂ LA SOL | Sc=185,06 mp  Sc parter= 161,35 mp  Sc mansardă= 95,9 mp  Scd=304,42 mp |
| CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL |
| CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ |
| ÎMPREJMUIRE | | Nu e cazul | |
| NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | |  | |
| ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | | 8,02 | |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI | | Nu e cazul | |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL | | Nu e cazul | |

\*Se vor anexa planul de situație și planul tuturor fațadelor