Data afișării pe site-ul Consiliului Județean Vrancea: **19.05.2023**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consiliulul județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 39/24.04.2023, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesar a fi îndeplinite de solicitanți:

|  |  |
| --- | --- |
| NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII | 39/24.04.2023 |
| TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI | LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE REȚEA ÎN VEDEREA AEE CLUB SPORTIV ȘI MOTEL, AMPLASATE ÎN MUNICIPIUL ADJUD, STRADA REPUBLICII NR. 1, JUDEȚUL VRANCEA**/** Lucrările de întărire sunt propuse astfel: - demontare racord 20kV + PTA 6070 Dacia Service Adjud – 250 kVA (se păstrează stâlpul și CD);- demontare LES 20 kV Sonde 2 (existent pe stâlpul nr. 5bis) și racordare în celula de linie a PTAb proiectat;- demontare stâlp nr. 5bis (cu toate echipamentele existente pe el);- înlocuire stâlp nr. 6 (SC15006) cu stâlp SC 15014 și montare echipamente existente pe stâlpul nr. 5 bis;- demontare FG tip E2-4 Motel Adial și montare FG E3-6 proiectată;- realizare PTAb 400kVA, echipat cu trei celule 20kV de linie, o celula 20kV pentru transformator, TD de JT, (pe terenul proprietatea SC Bama Grup SRL cu acces din stradal alimentat din LES 20 kVexistent pe stâlpul nr. 5 bis ce va fi demontat;- realizare LES 20 kV cablu tip A2XS(FL)2y 3x1x150mmp din celula de linie a PTAb proiectat până la stâlpul nr. 6 înlocuit;- realizare LES 20 kV cablu tip A2XS(FL)2y 3x1x150mmp din celula de linie a PTAb proiectat până la stâlpul SC15014 existent ce alimentează PTA 9456 SOCAR;- realizare LES 0,4 kV între PTAb proiectat și FG E3-6 Motel Adial, cu cablu tip ACYABY 3x240+120 mmp, lungime de 40 m;- realizare LES 0,4 kV între PTAb proiectat și CD a PTA 6070 Dacia Service Service existent, cu cablu tip ACYABY 3x150+70mmp, lungime de 30m pentru preluare utilizatori existenți (SC Bama Grup SRL și Dacia Service). |
| PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T | Nu este cazul |
| COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T | Nu este cazul |
| RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE | FRONT - Nu este cazul |
| LATERALĂ - Nu este cazul |
| LATERALĂ - Nu este cazul |
| POSTERIOARĂ - Nu este cazul |
| SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE | CONSTRUCȚIA 1 | CONSTRUITĂ LA SOL | Nu este cazulNu este cazulNu este cazul |
| CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL |
| CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ |
| ÎMPREJMUIRE | Nu este cazul |
| NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | Nu este cazul |
| ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | Nu este cazul |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI | Clasarea Notificarii nr. 91/13.02.2023 |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL | Nu este cazul |

- planul tuturor fațadelor - Nu este cazul

\*Se va anexa planul de situație