**Data afișării pe site-ul Consiliului Județean Vrancea 19.05.2023**

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 7, alin (231), Consiliulul Județean Vrancea, în calitate de emitent al Autorizației de construire nr. 48/12.05.2023, publică următoarele informații referitoare la condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți:

|  |  |
| --- | --- |
| NUMĂR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DATA EMITERII | 48/12.05.2023 |
| TITLUL/ DESCRIEREA PROIECTULUI | Autorizarea lucrarilor efectuate fara a detine autorizatie de construire locuinta P+1 si gard la stradă |
| PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI **P.O.T** | 30% |
| COEFICENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI **C.U.T** | 0,60 |
| RETRAGERILE CONSTRUCȚIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE | FRONT – 3,39 m |
| LATERALĂ – 3,63 |
| LATERALĂ – 9,81 |
| POSTERIOARĂ – 1,39 |
| SUPRAFEȚE CONSTRUCȚIE | CONSTRUCȚIA 1 | CONSTRUITĂ LA SOL | 147,85 mp.295,70 mp |
| CONSTRUITĂ PE FIECARE NIVEL |
| CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ |
| ÎMPREJMUIRE | Gard din stalpi din beton armat și panouri din tablă, cu soclu din beton armat |
| NUMĂR NIVELURI SUBTERANE/ SUPRATERANE PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | P+1 |
| ÎNĂLȚIME LA CORNIȘĂ/ MAXIMĂ PENTRU FIECARE CONSTRUCȚIE | 6,75/9,85 m |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MEDIULUI | Nu este cazul |
| AVIZUL AUTORITĂȚII COMPETENTE ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL |  Nu este cazul |

\*Se vor anexa planul de situație

- planul tuturor fațadelor -